AT90S4434, AT90LS4434, AT90S8535, AT90LS8535- 8- ми разрядные AVR® микроконтроллеры с 4 Кбайт/ 8 Кбайт Flash памятью с поддержкой внутрисистемного программирования

|  | Главная страница > Обзоры по фирмам > Atmel > Микроконтроллеры > AVR

| DATA FLASH фирмы ATMEL предлагаем поставки по самым низким ценам в РФ

# AT90S4434, AT90LS4434, AT90S8535, AT90LS8535

## 8- ми разрядные AVR® микроконтроллеры с 4 Кбайт/ 8 Кбайт Flash памятью с поддержкой внутрисистемного программирования

Отличительные особенности:

- AVR® - высокая производительность и RISC архитектура с низким энергопотреблением
  118 мощных инструкций - большинство из них выполняются за один такт
  32 х 8 рабочих регистров общего назначения
  Производительность, вплоть до 8 MIPS при 8 МГц
- Данные и энергонезависимая программная память, SPI последовательный интерфейс с поддержкой внутрисистемного программирования, ресурс записи/ стирания 1000 циклов:
  8 Кбайт Flash- памяти с поддержкой внутрисистемного программирования (ISP) (AT90S/LS8535)
  4 Кбайт Flash- памяти с поддержкой внутрисистемного программирования (ISP) (AT90S/LS4434)
  512 байт EEPROM, ресурс записи/ стирания 100 000 циклов (AT90S/LS8535)
  512 байт EEPROM, ресурс записи/ стирания 100 000 циклов (AT90S/LS4434)
  512 байт SRAM, (AT90S/LS8535)
  256 байт SRAM, (AT90S/LS4434)
  Программируемая блокировка для безопасности программного обеспечения
- Периферия:
  8- ми канальный, 10-ти разрядный АЦП
  Программируемый последовательный UART
  Два 8-ми разрядных таймера/ счетчика с отдельным предварительным делителем частоты
  Один 16-ти разрядный таймер/ счетчик с отдельным предварительным делителем частоты с режимами сравнения, захвата
  Программируемый следящий таймер с встроенным тактовым генератором
  Встроенный аналоговый компаратор
  Три ШИМ канала
- Специальные функции микроконтроллера:
  Цепь инициализации при аварийном отключении питания
  Контроллер реального времени (RTC) с выделенным тактовым генератором и режимом счетчика
  Внешние и внутренние источники прерывания
  Режимы пониженного энергопотребления:
  Покоя (Idle)
  Экономии (Save)
  Отключения (Power Down)
- I/O:
  32 программируемые шины I/O
- Напряжение питания:
  VCC от 4.0 В до 6.0 В для AT90S4434/AT90S8535
  VCC от 2.7 В до 6.0 В для AT90LS4434/AT90LS8535
- Градация по быстродействию:
  От 0 до 8 МГц (AT90S4434/AT90S8535)
  От 0 до 4 МГц (AT90LS4434/AT90LS8535)

Блок- схема:

Расположение выводов:

Описание:

AT90S4434/8535 являются 8-ми разрядными CMOS микроконтроллерами с низким уровнем энергопотребления, основанными на усовершенствованной AVR RISC архитектуре. Благодаря выполнению высокопроизводительных инструкций за один период тактового сигнала, AT90S4434/8535 достигают производительности, приближающейся к уровню 1 MIPS на МГц, обеспечивая разработчику возможность оптимизировать уровень энергопотребления в соответствии с необходимой вычислительной производительностью.

Ядро AVR содержит мощный набор инструкций и 32 рабочих регистра общего назначения. Все 32 регистра напрямую подключены к арифметико - логическому устройству (АЛУ), что обеспечивает доступ к двум независимым регистрам при выполнении одной инструкции за один такт. В результате, данная архитектура имеет более высокую эффективность кода, при повышении пропускной способности, вплоть до 10 раз, по сравнению со стандартными микроконтроллерами CISC.

AT90S4434/8535 имеют: 4 Кбайт/ 8 Кбайт Flash - памяти с поддержкой внутрисистемного программирования, 256/512 байт EEPROM, 256/512 байт SRAM, 32 линии I/O общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, контроллер реального времени (RTC), три универсальных таймера/ счетчика с режимами сравнения, программируемый последовательный UART, 8-ми канальный, 10-ти разрядный АЦП, программируемый следящий таймер с встроенным тактовым генератором и программируемый последовательный порт SPI для загрузки программ в Flash память, а также, три программно выбираемых режима экономии энергопотребления. Режим ожидания «Idle» останавливает CPU, но оставляет функционировать SRAM, таймер/ счетчики, SPI порт и систему прерываний. Режим экономии энергопотребления «Power Down» сохраняет значения регистров, но останавливает тактовый генератор, отключая все остальные функции микроконтроллера, вплоть до следующего внешнего прерывания, или до аппаратной инициализации. В режиме экономии энергопотребления «Save», тактовый генератор таймера продолжает работать, обеспечивая пользователю функции таймера, в то время, как остальная часть устройства находится в состоянии покоя.

Устройства производятся с применением технологи энергонезависимой памяти с высокой плотностью размещения, разработанной в корпорации Atmel. Встроенная Flash - память с поддержкой внутрисистемного программирования обеспечивает возможность перепрограммирования программного кода в составе системы, посредством SPI последовательного интерфейса, или с помощью стандартного программатора энергонезависимой памяти. Благодаря совмещению усовершенствованного 8-ми разрядного RISC CPU с Flash- памятью с поддержкой внутрисистемного программирования на одном кристалле получились высокопроизводительные микроконтроллеры AT90S4434/8535, обеспечивающие гибкое и экономически- высокоэффективное решение для многих приложений встраиваемых систем управления.

AVR AT90S4434/8535 поддерживаются полным набором программ и пакетов для разработки, включая: компиляторы С, макроассемблеры, отладчики/ симуляторы программ, внутрисхемные эмуляторы и наборы для макетирования.

Различия между AT90S4434 и AT90S8535:

- ИС AT90S4434 имеет 4 Кбайт Flash памяти с поддержкой внутрисистемного программирования, 256 байт EEPROM и 256 байт внутренней SRAM
- ИС AT90S8535 имеет 8 Кбайт Flash памяти с поддержкой внутрисистемного программирования, 512 байт EEPROM и 512 байт внутренней SRAM.

Краткая характеристика объема памяти моделей ИС:

Модель | Flash память | EEPROM | SRAM
AT90S4434 | 4Kбайт | 256 байт | 256 байт
AT90S8535 | 8Kбайт | 512 байт | 512 байт

Документация:

|  | 2440 Kb Engl Описание микросхемы
|  | Rus Система команд и архитектура
|  | Програмное обеспечение
|  | Инструментальные средства для 8-разрядных AVR-микроконтроллеров

Получить консультации и преобрести компоненты вы сможете у дистрибьютера фирмы Atmel Corporation компании Ineltek, |

## ПОИСК ПО СЕРВЕРУ

## СПИСКИ РАССЫЛКИ

| HTML |  | PDF

Расширенный поиск

Имя |  |
E-mail |  |

## НАВИГАЦИЯ

|  |  |  | © GAW.RU